|  |
| --- |
| ANUNȚ DE PARTICIPARE |

societatea Comcris Energy S.R.L.

Data: 11/11/2024

**PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Componenta C6. Energie**

Măsura de investiții I.1 Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară

Titlul proiectului: ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”,

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

# pentru achiziția directă având ca obiect

**furnizare dotări - container folosință birou și container spațiu depozitare, aferente obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”, implementat în cadrul** **PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Componenta C6. Energie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L. |
| Persoana de contact | Radu Nistor |
| Adresa | Str. Gheorghe Doja nr. 11, etaj. II, Birou OG – 15, Timișoara, județul Timiș  |
| Date de contact | Telefon: +40 (787) 836 498 |
| Adresa e-mail: reoproiectepnrr@gmail.com   |
| 2 | Activitatea principală/ atribuția principală | Producția de energie electrică – cod CAEN 3511  |

**Descriere:** 1 buc. container-birou și 1 buc. container maritim

1. Container pentru utilizare ca birou – 1 buc
* dimensiuni orientative (Lxlxh) = 6 x 2,4 x 2,8 m (+/- 10 %)
* prevăzut cu o ușă având dimensiunea orientativă 900 x 2050 (+/- 10 %)
* prevăzut cu 2 ferestre oscilobatante 850/1100
* Prevăzut cu instlație electrică având următorele componente: 2 buc. Lămpi LED, 2 buc. prize duble, 1 buc. întrerupător, 1 buc. Încălzitor montat pe perete, 1 buc. Panou disjunctor cu tensiune de lucru 380/400V, 1 buc. priză externă de 380V, capse de împământare exterioare
1. Container maritim pentru utilizare ca spațiu depozitare – 1 buc.

Specificații standard:

* Dimensiuni orientative exterioare (în picioare): 40’ lungime x 8’ lățime x 8’ 6” înălțime
* Dimensiuni orientative exterioare (în metri): 12,19m lungime x 2,44m lățime x 2,59m înălțime
* Dimensiuni orientative interioare (în picioare): 39’ 6” lungime x 7’ 9” lățime x 7’ 10” înălțime
* Dimensiuni orientative interioare (în metri): 12,025m lungime x 2,352m lățime x 2,393m înălțime

**Termen de livrare:** maxim 15 zile lucrătoare de la comandă/semnarea contractului

**Termen și modalitate de plată**: se va stabili de comun acord

**Locație de livrare:** sat Moiad, comuna Sărmășag, jud. Sălaj

Valoarea produselor va include transportul până la locația de livrare și descărcarea cu macara.

Notă: la livrare produsele vor fi însoțite de certificat de garanție pentru o perioadă de minim 12 luni și declarație de conformitate/certificat calitate.

**Tipul procedură achiziție**: achiziție directă

**Dată limită depunere ofertă**: 18.11.2024

**Criteriu de atribuire**: Raport calitate-preț

 **Județul:** Sălaj

 **Localitatea:** Sărmășag

 **Tipul contractului:** contract de furnizare

 **Valoare estimată buget:** 63.500,00 lei fără TVA

**Detalii transmitere ofertă:** ofertele vor fi transmise prin e-mail până la data limită menționată,la adresa reoproiectepnrr@gmail.com. Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite prin e-mail, la aceeași adresă, până la data de 14.11.2024.

Anunțul este publicat și pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, secțiunea Transparență.